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Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający podzielił niniejsze zamówienie na 5 zadań w zależności od rodzaju                             i lokalizacji robót.

ZADANIE NR 1  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki ogrodzenia z siatki stalowej  terenu działki nr 125/1 – boiska sportowego w m. Domisław.
W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca wykona:
1. Rozbiórkę  ogrodzenia stalowego o wys. 1,50 m i długości 64,50 mb .
2. Materiał rozbiórkowy uprzątnie z terenu rozbiórki i złoży w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3. Teren po wykonanych robotach należy uporządkować oraz zlikwidować zagłębienia terenu po wykopach.
ZADANIE NR 2  
W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca wykona dostawę i montaż :
1. Ogrodzenia z paneli stalowych ocynkowanych fi 5 mm i o wysokości 1,50  o łącznej długości z furtką i bramą wjazdową = 64,50 mb
2. Ogrodzenie należy montować na słupku stalowym ocynkowanym 60x40 mm – grubość ścianki 2 mm i o wysokości 2,20 m.
3. W ogrodzeniu należy wykonać dodatkowo montaż jednej bramy dwuelementowej                                        o szerokości 4,00 m oraz jednej furtki o szerokości 1,20 m.
4. Bramę i furtkę należy wykonać w technologii j.w.
5. Bramę i furtkę  należy zamontować na słupkach stalowych ocynkowanych 100x100 x2 mm.
ZADANIE NR 3  
W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca wykona dostawę i montaż :
1. Miejsce realizacji : działka nr 97/3 w m. Domisław.
2. Ogrodzenia z paneli stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze Czarnym fi 5 mm i o wysokości 1,25 m – Łączna długość ogrodzenia  z furtkami szt. 2 = 35,00 mb .
3. Ogrodzenie należy montować na słupku stalowym ocynkowanym malowanym proszkowo 60x40 mm – grubość ścianki 2 mm i o wysokości 1,25 m.
4. Ogrodzenie należy montować na podmurówce systemowej- płyta betonowa o wys. 25 cm                      z łącznikiem.
5. W ogrodzeniu należy wykonać dodatkowo montaż dwóch furtek o szerokości 1,20 m 
6. Furtki  należy zamontować na słupkach stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo 100x100 x2 mm.
ZADANIE NR 4
W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca wykona dostawę i montaż :
1. Miejsce realizacji : działka nr 367/40 w m. Bińcze.
2. Ogrodzenia z paneli stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze Czarnym fi 5 mm i o wysokości 1,25 m – Łączna długość ogrodzenia  z furtką szt. 1 = 85,00 mb .
3. Ogrodzenie należy montować na słupku stalowym ocynkowanym malowanym proszkowo 60x40 mm – grubość ścianki 2 mm i o wysokości 1,25 m.
4. Ogrodzenie należy montować na podmurówce systemowej- płyta betonowa o wys. 25 cm                      z łącznikiem.
5. W ogrodzeniu należy wykonać dodatkowo montaż jednej furtki o szerokości 1,20 m 
6. Furtkę  należy zamontować na słupkach stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo 100x100 x2 mm.
ZADANIE NR 5
W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca wykona dostawę i montaż :
1. Miejsce realizacji : działka nr 104/7 w m. Sierpówko.
2. Ogrodzenia z paneli stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze Czarnym fi 5 mm i o wysokości 1,25 m – Łączna długość ogrodzenia  z furtką szt. 1 = 80,00 mb .
3. Ogrodzenie należy montować na słupku stalowym ocynkowanym malowanym proszkowo 60x40 mm – grubość ścianki 2 mm i o wysokości 1,25 m.
4. Ogrodzenie należy montować na podmurówce systemowej- płyta betonowa o wys. 25 cm                      z łącznikiem.
5. W ogrodzeniu należy wykonać dodatkowo montaż jednej furtki o szerokości 1,20 m 
6. Furtkę  należy zamontować na słupkach stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo 100x100 x2 mm.

       UWAGA :

1. Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien odbyć wizytacje Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące do prowadzenia robót rozbiórkowych.
2. Zamawiający wymaga złożenia oferty na załączonym formularzu ofertowym na realizacje wszystkich w/w zadań.
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