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Opis przedmiotu zamówienia
Na terenie działki nr 173 położonej w m. Krzemieniewo zgodnie z załączonym projektem  zagospodarowania terenu planuje się w 2024 roku wykonać III Etap robót inwestycyjnych przewidzianych w projekcie.
1. Zakres robót został określony w załączniku nr 4 - przedmiarze robót.
2. Zamawiający w Etapie nr III  zamierza wykonać roboty przygotowawcze do wykonania nawierzchni twardej na chodniku poprzez usuniecie warstwy ziemi urodzajnej, ustawienie obrzeży chodnikowych oraz wykonanie dojnej warstwy  podbudowy pod nawierzchnię twardą.
3. Wbudowane obrzeża winny posiadać kolor grafitowy.
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