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ROBOTY NA ZGŁOSZENIE
OBIEKT:           
 Utwardzenie terenu działki pod świetlica wiejska w  

                            miejscowości Sierpowo , działki nr 36/3 , Gmina Czarne.
LOKALIZACJA:

Sierpowo , Gmina Czarne , dz. nr  36/3.
INWESTOR:              
Gmina Czarne




ul. Moniuszki 12 , 77-330 Czarne
BRANŻA:


Drogowa 

ZGŁOSZENIE OPRACOWANO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ – zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane                

(tekst jednolity: tj. z dnia 2 października 2013 r. 

Bytów, Luty 2019r.
Zawartość opracowania:

Utwardzenie terenu działki pod świetlica wiejska w  

           miejscowości Sierpowo , działki nr 36/3 , Gmina Czarne.
1.          
Opis techniczny   
2.          
Informacja dotycząca bioz

3.          
Zaświadczenie i uprawnienia

4.         
Orientacja  
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5.          
Plan sytuacyjny 
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6.           Plan zagospodarowania terenu
                      1:500


7.          
Przekrój poprzeczny  


            1:10          
 
8.           Profil                                                                    1: 100:1000     
                                                      OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

· mapa do celów projektowych w skali 1:500,
· wizja lokalna i obmiary w terenie,

· rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.          w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne                 i ich usytuowanie,

· obowiązujące normy i przepisy projektowe.

· Umowa z Gminą Czarne
2. Zakres opracowania

Opracowaniem objęto projekt utwardzenia działki nr 36/3 przy Sali wiejskiej w miejscowości Sierpowo , Gmina Czarne.
Utwardzenie będzie polegało na ułożeniu po prawej i lewej stronie kostki bet. Gr. 8 cm oraz poszerzeniu istniejącej już wewnętrznej drogi z szerokości 3,20 m na 5,00m. Prace wykonywane będą tylko i wyłącznie na terenie działki nr 36/3. W m. Sierpowo.
3. Stan istniejący

Obszar objęty zakresem opracowania znajduje się w m. Sierpowo , obręb geodezyjny Sierpowo, gm. Czarne na terenie zabudowanym przy ograniczeniu prędkości do 50 km/h. 

Dziąlka 36/3 na której lezy świetlica wiejska w chwili obecnej w zdecydowanej większości utwardzona jest kruszywem łamanym bądź trawą. Podczas okresów jesienno – zimowych tworzy tu się błoto. Na działce istnieje droga o szerokości 3,20 m i długości 12,50 m wykonana z kostki typu starobruk melanż. Jest ona wąska i posiada spadek jednostronny średnio ok. 2,0%. 
W podłożu występują grunty niespoiste – piaski i pospółki żwirowe. Do głębokości 3,0m nie stwierdzono występowania wody gruntowej. Są to proste warunki gruntowe. Projektowany obiekt należy do pierwszej kategorii geotechnicznej. Pod nawierzchnią drogi przechodzi miejscowo  instalacja elektryczna i wodna. .
4. Rozwiązania projektowe

Utwardzenie działki   polegać będzie na wykorytowaniu obecnej nawierzchni i ułożeniu na niej nawierzchni z kostki betonowej, obramowanej opornikiem betonowym 12x25x100cm. Na połączeniu z istniejąca droga ze starobruku w kolorze melanż równie ułożymy opornika by odciąć obie nawierzchnie , dlatego że jedna wykonana jest z kostki typ starbruk a druga z kostki typ cegiełka. Konstrukcja nawierzchni wykonana będzie z podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji od  0-31,5 mm – grubość warstwy 20 cm , następnie zostanie wykonana podsypka cem. – piaskowa – grubość warstwy 4 cm , na której ułożona zostanie kostka betonowa  gr. 8cm. Szerokość nawierzchni istniejącej drogi z kostki melanż zwiększy się z  3,20m  na 5,0 m .Utwardzenie po lewej i prawej stronie będzie identyczne i będzie miało wymiary 23,75m x 10,0m wykonane zostanie ono z kostki cegiełki grafitowej z czerwona selekcją.
Opornik betonowe ustawiony będzie na ławie betonowej C12/15 o grubości warstwy 10 cm , następnie zostanie ułożona 5 cm warstwa podsypki cem. -piaskowej i postawiony opornik drogowy betonowy 12x25x100cm. 
Odwodnienie nawierzchni zapewniają spadki podłużne i poprzeczne , które skierują odprowadzą wodę w grunt. 
Podczas wykonywania robót ziemnych przy instalacjach ostatnią fazę robót należy wykonywać ręcznie aby nie uszkodzić żadnej istniejącej instalacji. Operator koparko – ładowarki powinien być wspomagany pracownikami fizycznymi , którzy w razie potrzeby ręcznie przekopią grunt. Przed wykonywanie robót nad sieciami , kierownik budowy zaznaczy miejsca , w których przebiega sieć i poinstruuje operatorów , aby zachowali szczególna uwagę w tych rejonach robót.

Wykonawca musi dostosować wysokość nawierzchni do wysokości wjazdów na posesję .

5. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni została zaprojektowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i usytuowanie.                               Grubość poszczególnych warstw zjazdu podano po zagęszczeniu:

· nawierzchnię z kostki Polbruk, gr. 8 cm kolor grafit , melanż oraz czerwona,

· podsypkę cementowo-piaskową 1:4, gr. 4 cm

· podbudowę zasadniczą z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5 stabilizowanego 


mechanicznie, gr. 20cm

      - opornik betonowy 12x25x100 cm ustawiony na ławie betonowej

  Koryto należy wykonać z zachowaniem rzędnych wysokościowych wynikających                    z grubości konstrukcyjnych i przyjętych lub istniejących spadków poprzecznych nawierzchni i zagęścić do wskaźnika zagęszczenia 0,98.

   Obrzeże ograniczające nawierzchnię zaprojektowano o wymiarach 8x30x100cm ustawione na ławie betonowej z oporem z betonu B15. Spoiny pomiędzy krawężnikami należy wypełnić zaprawą cementową. 

6. Uwagi końcowe
    - 
należy przestrzegać warunków uzgodnień, których kopie załączono do części 
opisowej

    - 
wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami

    - 
w przypadku natrafienia w czasie robót ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty 
należy niezwłocznie powiadomić służby archeologiczne

    - 
sprawdzać w czasie robót ziemnych zgodność uzbrojenia z trasą określoną na 
mapie do celów projektowych

    -
rozpoczęcie robót należy zgłosić wszystkim użytkownikom uzbrojenia podziemnego

    -
przestrzegać warunków uzgodnień załączonych do części opisowej

    -
wszelkie wątpliwości zgłaszać do projektanta celem wyjaśnienia 

    -
wszystkie materiały i wyroby użyte do budowy przedmiotowego obiektu muszą być 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania                          w budownictwie zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego.
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:


                                    Utwardzenie działki 36/3 w m. Sierpowo przy sali wiejskiej , 

                                    Gmina Czarne.
INWESTOR:

    Gmina Czarne


               ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne
1. Zakres robót

- wykonanie robót ziemnych i koryta pod nawierzchnię , 
- wykonanie nawierzchni działki 36/3
- uporządkowanie terenu.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- nawierzchnia asfaltowa w pasie drogi gminnej
- napowietrzna linia energetyczna n/n.

3.  Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- teren budowy należy wygrodzić na czas robót. Szczególną uwagę należy zwrócić                       

   na odgrodzenie placu budowy od drogi

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

- potrącenie przez pojazdy mechaniczne – prace przy jezdni drogi powiatowej              - przygniecenie, uderzenie – praca z maszynami specjalistycznymi i środkami transportu 

  (prace rozładunkowe, załadunkowe, rozbiórkowe, drogowe).

5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- roboty szczególnie niebezpieczne nie występują

6. Elementy techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom

- instruktaż pracowników

- stosowanie środków ochrony osobistej przez pracowników

- teren budowy wygrodzony i oznakowany zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas  prowadzenia robót. Dodatkowo niebezpieczne miejsca na czas prowadzenia prac                        w obrębie budowy powinny zostać oznaczone przez ustawienie tablic ostrzegawczych  stosownie do rodzaju zagrożenia i przy użyciu biało-czerwonej taśmy ostrzegawczej.
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