                                                                                        Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca wykona dostawę i montaż :
1. [bookmark: _GoBack]Miejsce realizacji : działka nr 116 i 117 w M. Nadziejewo przy Świetlicy Wiejskiej.
2. Ogrodzenia z paneli stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze zielonym lub czarnym  fi 5 mm i o wysokości 1,25 m – Łączna długość ogrodzenia 67,00 mb .
3. Ogrodzenie należy montować na słupku stalowym ocynkowanym malowanym proszkowo 60x40 mm – grubość ścianki 2 mm i o wysokości 1,25 m.
4. Ogrodzenie należy montować na podmurówce systemowej- płyta betonowa o wys. 30 cm                      z łącznikiem.
5. W ogrodzeniu należy wykonać dodatkowo montaż dwóch bram dwuelementowych                                                      o szerokości 3,00 m oraz jednej furtki o szerokości 1,20 m.
6. Bramę i furtkę należy wykonać w technologii j.w.
7. Bramę i furtkę  należy zamontować na słupkach stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo 100x100 x2 mm.
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