OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II
Usuwanie śliskości z dróg gminnych poza terenem Miasta:

1. Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – 50.
2. Likwidacja gołoledzi i śliskości zimowej – odbywać się będzie niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 1 godz. po zgłoszeniu przez Zamawiającego polecenia wyjazdu poprzez posypywanie mieszanką (sól drogowa (96% NaCL +2,5% CaC12 + 0,002 K4Fe/CN6) wg PN/C-92008 w mieszaninie z piaskiem 25%) w sposób ciągły zakupioną na własny koszt przy użyciu rozsypywarek – urządzenie zamontowane na podwoziu samochodu służących do likwidacji     gołoledzi przez rozsypywanie na jezdni mieszaniny piasku z solą.
3. Podane powyżej ilości godzin świadczonych usług wynikają z prognozy potrzeb Zamawiającego. Wielkość zamówienia jest uzależniona od warunków atmosferycznych                                   w sezonie zimowym. Wynagrodzenie płatne będzie za faktyczne wykonane usługi. Przepracowane godziny sprzętu należy udokumentować poprzez sporządzenie raportu miesięcznego zaakceptowanego przez Zamawiającego, stanowiącego podstawę do wystawienia faktury za wykonaną usługę. Raport winien zawierać poza określeniem miejscowości, datę i godziny pracy sprzętu i daty wykonanych usług.
4. W związku z możliwością zwiększenia zakresu rzeczowego wykonania prac Wykonawca przedstawi kalkulację składników cenotwórczych, które będą miały zastosowanie przy usługach dodatkowych określanych odrębną umową na zlecenia Zamawiającego.

5. Wykonawca będzie realizować zamówienie zgodnie z potrzebami Zamawiającego, we wszystkie dni tygodnia – łącznie z niedzielami i świętami.
6. W trakcie wykonywania prac będą przestrzegane przepisy BHP oraz przepisy o ruchu drogowym, utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach i regulaminu utrzymania czystości w mieście.
7. Wszelkie szkody powstałe na skutek realizacji niniejszego zamówienia wobec osób trzecich pokrywa Wykonawca.
8. W ramach umowy Wykonawca ma obowiązek przedstawienia informacji z realizacji usług raz w tygodniu z podaniem miejsca, gdzie była prowadzona realizacja usług z wyszczególnieniem jaka praca była wykonywana w tych miejscach.
9. Zamawiający zastrzega iż raport wymieniony w pkt 8 jest informacją przekazywana wyłącznie Zamawiającemu.
10. Faktury należy wystawiać, po wykonaniu prac najpóźniej do 10 każdego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Płatne w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury.
11. W przypadku równoczesnego świadczenia usługi posypywania i odśnieżania przez osprzętowany pojazd samochodowy / ciągnik w piaskarkę i pług, jako należność za 1 godz. przyjmuje się cenę pracy piaskarki. Nie dopuszcza się dublowania wynagrodzenia za pracę piaskarek i pługa, w tym samym czasie. 

12. Cena ryczałtowa powinna uwzględniać w szczególności: koszt posypywania całej szerokości jezdni przy pełnym wykorzystaniu posiadanych środków technicznych, koszt zakupu materiału, pracy sprzętu i ludzi. 
13. Wyrażenie gotowość do pracy 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu umożliwiając kontakt telefoniczny do upublicznienia przez Zamawiającego.

