Załącznik 1 
                  								………….…., dn. ……………….r.
						 				(miejscowość, data)
Oferta na 
Wykonanie remontu dróg gminnych gruntowych:

1. Dane Oferenta:

Nazwa Wykonawcy: ..........................................................................................

Adres: ..........................................................................................................

TEL./FAX. .................................................................................................

e-mail.: ....................................................................................................

NIP: ..........................................................................................................
2 . Opis przedmiotu zamówienia:

Remont grunt gminnych gruntowych na terenie Miasta i Gminy Czarne  z zakresem                   rzeczowym : 
	Lp.
	Lokalizacja robót
	Długość odcinka w mb
	Zakres rzeczowy

	1.
	[bookmark: _GoBack]Droga gminna nr 232064G od DW 201 do m. Wierzbnik oraz dojazdowa do posesji    nr 1
	2.200
	Remont cząstkowy na wybranych odcinkach z rozścieleniem mieszanki 0-31,5 mm – około 100 ton.


	2.
	Droga gminna nr 232103G Bińcze - Wygonki
	2050
	Remont cząstkowy na wybranych odcinkach z rozścieleniem gruzu betonowego o frakcji 0-63 mm  jako warstwa dolna o grubości do 15 cm. w łącznej ilości około 500 ton oraz mieszanki 0-31,5 mm – około 200 ton.

	3.
	Droga dojazdowa do obiektu SARNIAK
	1050
	Mechaniczne profilowanie z wałowaniem walcem drogowym.

	4.
	Ul. Różana
	200
	Mechaniczne profilowanie z wałowaniem walcem drogowym

	5.
	Ul. Kasztanowa
	200
	Mechaniczne profilowanie z wałowaniem walcem drogowym

	6.
	Ul. Sosnowa
	240
	Mechaniczne profilowanie z wałowaniem walcem drogowym

	7.
	Ul. Dolna
	
	Remont cząstkowy mieszanka 0-31,5 mm                   100,0 t. Mechaniczne profilowanie z wałowaniem walcem drogowym

	8.
	Droga gminna nr 232088G             ( Mokrzenicka).
	1500
	Remont cząstkowy gruzem budowlanym                            o frakcji 0-63 mm w ilości 700 ton . Mechaniczne profilowanie z wałowaniem walcem drogowym

	9.
	Droga gminna nr 232079G Wyczechy - Raciniewo
	1700
	Mechaniczne profilowanie z wałowaniem walcem drogowym

	10.
	Droga gminna wewnętrzna działka nr 329/4   DW 201 Grabowiec do DW 202
	1290
	Mechaniczne profilowanie z wałowaniem walcem drogowym

	12.
	Ul. Polna
	500
	Remont cząstkowy mieszanka 0-31,5 mm   100,0 t. Mechaniczne profilowanie z wałowaniem walcem drogowym

	13.
	Droga gminna nr 232108G             Sierpowo - Domyśl
	300
	Remont cząstkowy mieszanka 0-31,5 mm                   50,0 t. Mechaniczne profilowanie z wałowaniem walcem drogowym

	14.
	Droga gminna nr 232105G             DW 201 Bińcze - Biskupnica
	500
	Remont cząstkowy gruzem budowlanym  o frakcji 0-63 mm w ilości 300 ton jako warstwa dolna o grubości do 15 cm.. plus mieszanka 0-31,5 mm150,0 t. Mechaniczne profilowanie    z wałowaniem walcem drogowym.



3. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

łączną sumę netto: …………………..……… zł
             VAT 23%: …………………..……… zł
łączną sumę brutto: …………………..……… zł
Cena brutto zawiera wszystkie koszty.
4. Oświadczenia:

Oświadczamy, że:
1. Zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy niezbędne do przygotowania oferty informacje. 
2. Zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia oraz z dokumentacją projektową. 

4. Termin realizacji:  ……………………………….





		………………………					………………………
	 (miejsce i data)						(pieczęć i podpis Oferenta)
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1.  Droga  g minna  nr  232064G od  DW 201 do m. Wierzbnik oraz  dojazdowa d o posesji        nr 1  2.200  Remont cz ą stkowy  na wybranych odcinkach z  rozścieleniem   mieszanki   0 - 31,5 mm  –   około  100 ton.    

2.  Droga gminna nr  232103G  Bi ńcze  -   Wygonki  2050  Remont cz ą stkowy  na wybran ych odcinkach z  rozścieleniem   gruzu betonowego o frakcji 0 - 63 mm   jako warstwa dolna  o grubości do  15 cm.   w łącznej  iloś c i około 500 ton   oraz  mieszanki   0 - 31,5 mm  –   około  20 0 ton.  

3.  Droga dojazdowa  do obiektu  SARNIAK  1050  Mechaniczne profilowanie z  wałowaniem walcem  drogowym.  

4.  Ul. Różana  200  Mechaniczne profilowanie z  wałowaniem walcem  drogowym  

5.  U l.   Kasztanowa  200  Mechaniczne profilowanie z  wałowaniem walcem  drogowym  

6.  U l.   Sosnowa  240  Mechani czne profilowanie z  wałowaniem walcem  drogowym  

7.  U l.   Dolna   Remont  cząstkowy   mieszanka 0 - 31,5 mm                     100 ,0 t.   Mechaniczne profilowanie z  wałowaniem  walcem drogowym  

8.  Droga gminna nr 232088G               (  Mo k rz enicka).  1500  Remont  cząstkow y   gruzem budowlanym                              o fr akcji 0 - 63 mm w ilości  700 ton  .   Mechaniczne  profilowanie z  wałowaniem walcem drogowym  

